{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":47,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-XRA1","EWAT085B-XRB1","EWAT115B-XRA1","EWAT115B-XRB1","EWAT145B-XRA1","EWAT145B-XRB1","EWAT180B-XRA2","EWAT180B-XRB2","EWAT185B-XRA1","EWAT185B-XRB1","EWAT200B-XRA2","EWAT200B-XRB2","EWAT220B-XRA2","EWAT220B-XRB2","EWAT230B-XRA1","EWAT230B-XRB1","EWAT250B-XRA2","EWAT250B-XRB2","EWAT280B-XRA2","EWAT280B-XRB2","EWAT300B-XRA1","EWAT300B-XRB1","EWAT310B-XRA2","EWAT310B-XRB2","EWAT320B-XRA2","EWAT320B-XRB2","EWAT360B-XRA1","EWAT360B-XRB1","EWAT370B-XRA2","EWAT370B-XRB2","EWAT430B-XRA2","EWAT430B-XRB2","EWAT470B-XRA2","EWAT470B-XRB2","EWAT540B-XRA2","EWAT540B-XRB2","EWAT600B-XRA2","EWAT600B-XRB2","EWAT660B-XRA2","EWAT660B-XRB2","EWAT700B-XRA2","EWAT700B-XRB2"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","60.2","60.2 (1)","63.9","63.9 (1)","65.6","65.6 (1)","65.3","65.3 (1)","67.7","67.7 (1)","65.5","65.5 (1)","65.8","65.8 (1)","66.7","66.7 (1)","66.3","66.3 (1)","67.1","67.1 (1)","67.5","67.5 (1)","67.2","67.2 (1)","67.4","67.4 (1)","67.8","67.8 (1)","67.7","67.7 (1)","68.3","68.3 (1)","68.5","68.5 (1)","68.9","68.9 (1)","69.2","69.2 (1)","69.3","69.3 (1)","69.6","69.6 (1)"]
["Rango de funcionamiento","Lado del aire","Refrigeración","Mín.","°CBS","-10","","-10","","-10","","-18","","-10","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18","","-18"]
["","","","Máx.","°CBS","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46","","46"]
["","Lado del agua","Refrigeración","Máx.","°CBS","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20","","20"]
["","","","Mín.","°CBS","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13","","-13"]
["Compresor","Tipo","","","","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll","Driven vapour compression","Compresor scroll"]
["","Cantidad_","","","","2","2","2","2","2","2","4","4","2","2","4","4","4","4","2","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","4","4","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Intercambiador de calor de aire","Tipo","","","","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal","Microcanal"]
["Peso","Peso operativo","","","kg","752","752","846","846","968","968","1,743","1,747","1,088","1,088","1,773","1,777","1,801","1,813","1,997","2,098","2,066","2,104","2,209","2,250","2,234","2,338","2,241","2,281","2,277","2,318","2,614","2,751","2,655","2,821","2,848","2,916","3,268","3,421","3,497","3,675","3,916","4,148","4,290","4,550","4,432","4,692"]
["","Unidad","","","kg","744","747","837","840","961","959","1,732","1,736","1,072","1,076","1,763","1,766","1,790","1,802","1,977","2,082","2,054","2,090","2,192","2,231","2,212","2,318","2,220","2,262","2,247","2,299","2,590","2,731","2,627","2,801","2,811","2,888","3,237","3,393","3,458","3,633","3,873","4,106","4,248","4,500","4,396","4,642"]
["EER","","","","","2.64","2.66","2.78","2.79","2.88","2.89","2.84","2.84","2.35","2.36","2.68","2.69","2.58","2.58","2.83","2.84","2.76","2.73","2.87","2.87","2.71","2.72","2.76","2.76","2.63","2.63","2.7","2.71","2.66","2.67","2.68","2.69","2.68","2.69","2.66","2.64","2.74","2.76","2.76","2.77","2.71","2.72"]
["ESEER","","","","","4.02","","4.18","","4.08","","4.24","","4.04","","4.21","","4.17","","4.16","","4.15","","4.34","","4.31","","4.12","","4.04","","4.24","","4.15","","4.15","","4.12","","4.2","","4.21","","4.25","","4.23"]
["Refrigerante","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuitos","","Cantidad","","1","1","1","1","1","1","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Carga","","","kg","10.5","9","12.5","10","15","11","30","12","16","20","36","20","37","20","30","23.5","42","24","48","27.5","36","28","50","28","52","27.5","50","32","58","31","62","36","70","43.5","78","49","80","55","92","60","100","66"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","81.68","82","108.36","109","135.38","136","167.75","168","165.77","166","187.07","188","207.97","208","223.94","225","238.24","238","264.17","265","284.03","285","283.97","285","301.05","302","327.53","329","345.32","346","393.29","394","437.99","440","500","502","569.48","572","618.9","621","656.69","659"]
["Intercambiador de calor de agua","Volumen de agua","","","l","5","5","6","6","9","9","11","11","12","12","11","11","11","11","16","16","14","14","19","19","20","20","19","19","19","19","20","20","20","20","28","28","28","28","42","42","42","42","50","50","50","50"]
["","Tipo","","","","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada","Placa soldada"]
["Consumo","Refrigeración","","Nom.","kW","30.9","30.8","39","38.9","47","46.9","59.1","59.1","70.5","70.5","69.8","69.8","80.7","80.7","79.2","79.2","86.4","87.3","92.2","92.2","104","105","103","103","114","115","121","121","130","130","146","147","163","163","188","190","207","207","224","224","242","242"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","77.9","77.9 (1)","81.9","81.9 (1)","84","84 (1)","84.2","84.2 (1)","86","86 (1)","84.5","84.5 (1)","84.8","84.8 (1)","86.2","86.2 (1)","85.8","85.8 (1)","86.6","86.6 (1)","87","87 (1)","86.7","86.7 (1)","86.9","86.9 (1)","87.7","87.7 (1)","87.6","87.6 (1)","88.3","88.3 (1)","88.9","88.9 (1)","89.3","89.3 (1)","90","90 (1)","90.4","90.4 (1)","90.7","90.7 (1)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Profundidad","mm","2,660","2,660","3,180","3,180","3,780","3,780","2,326","2,326","3,780","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,025","5,025","5,874","5,874","6,774","6,774","6,774","6,774"]
["","","","Altura","mm","1,801","1,801","1,801","1,801","1,822","1,822","2,540","2,540","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Control de capacidad","Capacidad mínima","","","%","50","50","38","38","50","50","25","25","38","38","21","21","19","19","50","50","17","17","16","16","24","24","14","14","22","22","33","33","19","19","17","17","25","25","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Método","","","","Staged","Etapa","Staged","Etapa","Staged","Etapa","Variable","Etapa","Staged","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Staged","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa","Variable","Etapa"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Nom.","l/s","6,673","6,673","8,896","8,896","11,122","11,122","15,054","15,054","11,122","11,122","15,054","15,054","15,054","15,054","18,819","18,819","18,818","18,818","22,582","22,582","22,582","22,582","22,582","22,582","22,582","22,582","26,346","26,346","26,346","26,346","30,110","30,110","33,874","33,874","37,637","37,637","45,164","45,164","48,928","48,928","52,692","52,692"]
["","Velocidad","","","rpm","1,108","1,108","1,108","1,108","1,108","1,108","700","700","1,108","1,108","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["Compresor","Método de arranque_","","","","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea","Directo en línea"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400","","400"]
["Notas","","","","","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0","(1) - Todos los rendimientos (la capacidad de refrigeración, el consumo de la unidad en refrigeración y el valor EER) se basan en las siguientes condiciones: evaporador 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidad funcionando a plena carga, líquido de servicio: agua, factor de incrustaciones = 0"]
["","","","","","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(2) - De acuerdo con la norma EN14825: 2013 la temperatura baja de confort, el clima medio, y los valores SEER y µs se aplican a la normativa sobre diseño ecológico: (EU) N.º 2016/2281","(2) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador"]
["","","","","","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1","(3) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C func. a plena carga)conforme a ISO9614 y Eurovent8/1. La certificación solo hace referencia a la pot.sonora total, a pres.sonora se calcula a partir del nivel de pot.sonora y se utiliza solo como ref.,por lo que no es vinculante","(3) - El nivel de potencia sonora (con evaporador 12/7 °C, ambiente 35 °C y funcionamiento a plena carga) se mide conforme a ISO 9614 y Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total.","(4) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(4) - La certificación solo hace referencia al nivel de potencia sonora total."]
["","","","","","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante","(5) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(5) - El nivel de presión sonora se calcula a partir del nivel de potencia sonora y solo sirve de referencia, no es vinculante"]
["","","","","","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent","(6) - Todos los datos hacen referencia a la unidad estándar sin accesorios.","(6) - La capacidad mínima indicada hace referencia a una unidad funcionando en condiciones estándar de Eurovent"]
["","","","","","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición.","(7) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","(7) - Las dimensiones y los pesos solo sirven como referencia y no se consideran vinculantes. Antes de diseñar la instalación, consulte los planos oficiales disponibles de fábrica previa petición."]
["","","","","","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua","(8) - El valor se refiere a la caída de presión solo en el evaporador","(8) - Líquido: Agua"]
["","","","","","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(9) - La opción FANMOD consiste en la normativa sobre velocidad del ventilador y mejora el funcionamiento a carga parcial. Las unidades Single-V vienen equipadas de serie con control de ventilador continuo, las unidades Multi-V requieren la opc. 99: ventiladores VFD","(9) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%."]
["","","","","","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(10) - Tolerancia de tensión admitida ± 10%. El desequilibro entre fases debe estar comprendido entre ± 3%.","(10) - Corriente de arranque máxima: corriente de arranque del compresor más grande + corriente de los otros compresores a carga máxima + corriente de los ventiladores a carga máxima. En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque."]
["","","","","","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores","(11) - En el caso de unidades con control Inverter, no se experimenta corriente de entrada durante el arranque.","(11) - Corriente nominal en el modo de refrigeración en las condiciones siguientes: Intercambiador de calor del lado del agua 12/7°C; ambiente 35°C; corriente de compresor + ventiladores"]
["","","","","","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores.","(12) - Corriente nominal en el modo de refrigeración: temp. del agua de entrada al evaporador 12°C; temperatura del agua de salida del evaporador 7℃; temp. ambiente del aire exterior 35°C. Corriente de compresor + ventiladores","(12) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores."]
["","","","","","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(13) - La corriente máxima de funcionamiento se basa en la máxima corr4iente de compresor absorbida en su envolvente y la máxima corriente absorbida de los ventiladores","(13) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida."]
["","","","","","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(14) - La máxima corriente de unidad para dimensionado de cables se basa en la tensión mínima permitida.","(14) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1"]
["","","","","","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales.","(15) - Corriente máxima para el tamaño de los cables: (amperios a plena carga de los compresores + corriente de los ventiladores) x 1,1","(15) - Los datos hacen referencia a la unidad sin opciones adicionales."]
["","","","","","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos","(16) - Para los datos eléctricos del kit hidrónico, consulte la sección de datos técnicos de los accesorios del libro de datos"]
["","","","","","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad.","","(17) - Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Consulte los datos de la placa de identificación de la unidad."]