{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":19,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9)"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FHA100AVEB9","FHA100AVEB","FHA125AVEB9","FHA125AVEB","FHA140AVEB9","FHA140AVEB","FHA35AVEB99","FHA35AVEB9","FHA50AVEB99","FHA50AVEB9","FHA60AVEB99","FHA60AVEB9","FHA71AVEB99","FHA71AVEB9"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Alto","dBA","42","42","44","44","46","46","36","36.0","37","37.0","37","37.0","38","38.0"]
["","","","Nom.","dBA","38","38","41","41","42","42","34","34.0","35","35.0","35","35.0","36","36.0"]
["","","","Medio","dBA","34","34","37","37","38","38","31","31.0","32","32.0","33","33.0","34","34.0"]
["","Refrigeración","","Medio","dBA","38","38","41","41","42","42","34","34.0","35","35.0","35","35.0","36","36.0"]
["","","","Bajo","dBA","34","34","37","37","38","38","31","31.0","32","32.0","33","33.0","34","34.0"]
["","","","Alto","dBA","42","42","44","44","46","46","36","36.0","37","37.0","37","37.0","38","38.0"]
["Accesorios estándar","Tubo de aislamiento térmico","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Material de la abrazadera para cables","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Abrazadera de tubo flexible","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Arandela","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Almohadilla de sellado (grande)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Almohadilla de sellado (pequeña)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Casquillo de resina","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tornillos","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Montaje de sujeción del cableado","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1D528, BRC1E51A7","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Infrared remote control","","","","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56","BRC7GA53, BRC7GA56"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","Nom.","kW","","","14.00","14.00","15.40","15.40"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.40","6.35","6.40","6.35","6.40","6.35","9.52","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","9.50","9.5","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Drain","","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","60","60","62","62","64","64","53","53.0","54","54.0","54","54.0","55","55.0"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,590","1,590","1,590","1,590","1,590","1,590","960","960","960","960","1,270","1,270","1,270","1,270"]
["","","","Profundidad","mm","690","690","690","690","690","690","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["","","","Altura","mm","235","235","235","235","235","235","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["Carcasa","Material","","","","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado","Resina, metal laminado"]
["","Color","","","","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Peso","Unidad","","","kg","38.0","38.0","38.0","38.0","38.0","38.0","24.0","24","25.0","25","31.0","31","32.0","32"]
["Ventilador","Caudal de aire","Calefacción","Alto","m³/min","","28.0","","31.0","","34.0","","14.0","","15.0","","19.5","","20.5"]
["","","","Bajo","m³/min","","20.0","","23.0","","24.0","","10.0","","10.0","","11.5","","14.0"]
["","","","Medio","m³/min","","24.0","","27.0","","29.0","","11.5","","12.0","","15.0","","17.0"]
["","","Refrigeración","Bajo","m³/min","","20.0","","23.0","","24.0","","10.0","","10.0","","11.5","","14.0"]
["","","","Medio","m³/min","","24.0","","27.0","","29.0","","11.5","","12.0","","15.0","","17.0"]
["","","","Alto","m³/min","","28.0","","31.0","","34.0","","14.0","","15.0","","19.5","","20.5"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]