{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LRYEQ-AY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LRYEQ16A7Y1"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1"]
["","Manual de uso","","","","1"]
["","Tubos de conexión","","","","1"]
["","Etiqueta de refrigerante para regulación de gas F","","","","1"]
["","Etiqueta de carga de refrigerante","","","","1"]
["","Etiquetas multilingües para gases de efecto invernadero fluorados","","","","1"]
["Peso","Unidad","","","kg","370"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","24.0"]
["","GWP","","","","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","11.5"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Motor del ventilador","Potencia","","","W","750"]
["","Transmisión","","","","Transmisión directa"]
["Intercambiador de calor","Tipo","","","","Batería de aletas cruzadas"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,240"]
["","","","Profundidad","mm","765"]
["","","","Altura","mm","1,680"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil"]
["Ventilador","Tipo","","","","Ventilador helicoidal"]
["","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","230"]
["","Cantidad","","","","2"]
["Power supply","Fase","","","","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50"]
["","Tensión","","","V","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Modo de refrigeración prioritaria: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 32°CBS; longitud de tuberías: 7,5m; diferencia de nivel: 0m"]
["","","","","","(2) - Modo de refrigeración prioritaria: temp. de evaporación -10℃; temp. exterior 32°CBS; SH de aspiración: 10℃"]
["","","","","","(3) - Modo de recuperación 100%: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7 °CBS, 6 °CBH; carga de refrigeración 18 kW; longitud de tuberías: 7,5m; diferencia de nivel: 0m"]
["","","","","","(4) - Temperatura saturada equivalente a la presión de aspiración (lado de refrigeración): -10°C (condición fría); capacidad de conexión para el acondicionador de aire interior: 10 CV, cuando la recuperación de calor es del 100%"]
["","","","","","(5) - Compresor 1"]
["","","","","","(6) - Compresor 2"]
["","","","","","(7) - Compresor 3"]
["","","","","","(8) - Carga de la unidad de fábrica"]
["","","","","","(9) - Coloque la trampa de aceite a 5 m de la unidad exterior"]
["","","","","","(10) - Encontrará más detalles en el diagrama de límites de funcionamiento."]
["","","","","","(11) - Para obtener más detalles sobre los accesorios estándar, consulte el manual de instalación/funcionamiento"]
["","","","","","(12) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]